1、通过比较器输出比较结果，比较器的正极输入信号，负极的电平受PWM控制。